1) Этот дамп подходит только для CLX-3305/CLX-3305W и НЕ ГОДИТСЯ для CLX-3305FW и CLX-3305FN, а также для превращения Xpress C460W в CLX-3305W!
2) Только для микросхем K9F1G08U0D-SCB0 или Toshiba TC58NVG0S3ETA0B. Если в аппарате окажется Toshiba с другой маркировкой (на 5ой позиции буква B вместо N или же заканчивается на НТА00 или ЕТА00) — эти дампы не подойдут!

Хэш-суммы файла v20_dump_clean.bin:
MD5: 16EC859C6DC75149A11DA71D46E7DC8D
CRC32: 3E1E2C24

Статья с примером понижения версии CLX-3305: https://overchip.net/nand

Внимание! Это дамп оригинальной прошивки версии 3.00.01.20 без bad-блоков. Однако, хотим предупредить: даже новые микросхемы NAND Flash допускают наличие bad-блоков!
Прошивка занимает около 20% от объёма микросхемы. Если повезёт, и в начальной области вашей микросхемы не будет bad-блоков, то МФУ должен без проблем работать после понижения.
В противном случае потребуется изготовление специального дампа для конкретно вашей микросхемы NAND Flash на основе сохранённого вами оригинального дампа! (см. https://overchip.net/nand/ пункт 9).
Для этой процедуры есть программа-конвертер: https://overchip.net/files/3305_nand_converter.zip (инструкция внутри, но гарантии на успех нет).

Главное — сохраните оригинальный дамп NAND Flash и убедитесь, что он не битый (соответствует данным в микросхеме), иначе в случае проблем будет затруднительно восстановить работоспособность МФУ без покупки новой микросхемы.